电梯技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般规格** | 电梯编号 |  |
| 产品名称 | 无机房乘客电梯 |
| 型号/规格/数量 | 台 |
| 额定载重量 | 1350公斤 |
| 额定速度 | ≥1.75米/秒 |
| 行程 | 37米 |
| 总楼层/服务楼层/门 | 10 / 10 / 11 |
| 轿厢类型 | 贯通门（1A/10C） |
| **操作系统** | 控制系统 | ( 型)电脑智能控制，串行传输系统 |
| 控制方式 | 集选 |
| **机械规格** | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
| 曳引系统 | 无齿曳引机 |
| 机械位置 | 井道内上部 |
| **建筑尺寸** | 井道尺寸 | 毫米(宽) X  毫米(深) |
| 顶层高度 | 毫米 |
| 底坑深度 | 毫米 |
| **入口尺寸** | 类型 | 2扇中分自动门 |
| 尺寸 | 900 毫米(宽) X  毫米(高) |
| **候梯厅门** | 厅门、门框装修 | 材质厅门11个 |
| 门框 | 标准门框 |
| 厅外显示 | 信号系统 一体式层站召唤，段码液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹 |
| 防火等级 | 非防火 |
| **轿厢** | 轿厢尺寸 | 毫米(宽) X 毫米(深) X  毫米(高) |
| 轿门材质 |  |
| 轿壁装潢 | 前壁：发纹不锈钢 |
| 轿壁扶手 | 侧壁： 型；后壁： |
| 后壁镜子 | 无镜子 |
| 轿顶类型 | 不锈钢型 |
| 轿厢操作面板 | 信号系统 标准COP， 英寸STN段码液晶显示（黑色背景）， 抗指纹 |
| 辅助轿厢操作面板 | 无 |
| 残疾人轿厢操作面板 | 无 |
| 盲文按钮 | 有 |
| 地板类型 | 单色PVC |
| 装潢重量 | 0公斤 |

全观光式电梯报价：（限价100万）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯 | | | | | | | |
| **电梯编号** | **电梯类型** | **层/站/门** | **运行**  **速度** | **载重（kg)** | **设备单价** | **安装单价** | **合计** |
|  | 无机房客梯 | 10/10/11（一层贯通门） | 1.75 | 1350 |  |  |  |
|  | 合计（税 %） | | | | | |  |
| 二、钢结构井道 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 钢梁、钢柱及零星钢构件（方钢及抗剪键等） | 型号综合考虑,，栓钉、锚栓、高强螺栓、连接板及预埋件等在单价中综合考虑。 |  |  |  |  | 国标 |
| 3 | 电梯井道幕墙 | 夹胶钢化玻璃，四点支承，爪件采用不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 4 | 幕墙包边装饰条 | 不锈钢型材 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电梯不锈钢门套 | 不锈钢壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 入户门开洞连廊制作加包装 | 10层开门，包括连廊制作及混凝土浇筑，连廊封闭包装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 地坑施工 | 地坑 mm深挖 双向植筋，混凝土浇灌 |  |  |  |  | 含地基打桩处理 |
| 9 | 措施费 | 安全文明、成品保护等 |  |  |  |  |  |
| 10 | 垃圾清运 | 入户门开洞及挖地坑产生的垃圾 |  |  |  |  |  |
| 11 | 顶层百叶窗 | 烤漆铝合金防虫防水百叶窗 |  |  |  |  |  |
| 12 | 轿厢空调 | 采用2P大功率冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 13 | 小计 | |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（ %） | |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 | |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |  |
| 总计 | | 一+二 | | | |  |  |

框架玻璃模式报价单（限价100万）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯 | | | | | | | |
| 电梯  编号 | 电梯类型 | 层/站/门 | 运行速度 | 载重（kg) | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
|  | 无机房客梯 | 10\10\11 | 1.75 | 1350 |  |  |  |
|  | 合计（税 %） | | | | | |  |
| 二、钢结构井道 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 钢梁、钢柱及零星钢构件（方钢及抗剪键等） | 型号综合考虑,，栓钉、锚栓、高强螺栓、连接板及预埋件等在单价中综合考虑。 |  |  |  |  | 国标 |
| 3 | 电梯井道幕墙 | 玻璃，铝合金框架 |  |  |  |  |  |
| 4 | 幕墙包边装饰 | 铝板封边 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电梯不锈钢门套 | 不锈钢壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 入户门开洞连廊制作加包装 | 10层开门，包括连廊制作及混凝土浇筑，连廊封闭包装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 地坑施工 | 地坑 mm深挖 双向植筋，混凝土浇灌 |  |  |  |  | 含地基打桩处理 |
| 9 | 措施费 | 安全文明、成品保护等 |  |  |  |  |  |
| 10 | 垃圾清运 | 入户门开洞及挖地坑产生的垃圾 |  |  |  |  |  |
| 11 | 顶层百叶窗 | 烤漆铝合金防虫防水百叶窗 |  |  |  |  |  |
| 12 | 轿厢空调 | 采用2P大功率冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 13 | 小计 | |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（ %） | |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 | |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |  |
| 总计 | | 一+二 | | | |  |  |

半封闭式报价单（限价100万）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯 | | | | | | | |
| 电梯编号 | 电梯类型 | 层/站/门 | 运行速度 | 载重（kg) | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
| L1 | 无机房客梯 | 10\10\11 | 1.75 | 1350 |  |  |  |
|  | 合计（税 %） | | | | | |  |
| 二、钢结构井道 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 钢梁、钢柱及零星钢构件（方钢及抗剪键等） | 型号综合考虑,，栓钉、锚栓、高强螺栓、连接板及预埋件等在单价中综合考虑 |  |  |  |  | 国标 |
| 2 | 电梯井道外窗 | 玻璃，铝合金窗 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯井道外墙面 | 金属雕花板 mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯不锈钢门套 | 不锈钢壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 入户门开洞连廊制作加包装 | 10层开门，包括连廊制作及混凝土浇筑，连廊封闭包装 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地坑施工 | 地坑 mm深挖 双向植筋，混凝土浇灌 |  |  |  |  | 含地基打桩处理 |
| 7 | 措施费 | 安全文明、成品保护等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 入户门开洞及挖地坑产生的垃圾 |  |  |  |  |  |
| 10 | 顶层百叶窗 | 烤漆铝合金防虫防水百叶窗 |  |  |  |  |  |
| 11 | 轿厢空调 | 采用2P大功率冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 12 | 小计 | |  |  |  |  |  |
| 13 | 税金（ %） | |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 | |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |  |
| 总计 | | 一+二 | | | |  |  |